|  |  |
| --- | --- |
|  | ***MUNICÍPIO DE VACARIA***Rua Ramiro Barcelos, 915, CentroCNPJ: 87.866.745/0001-16 |

a ) Processo Nº: 3280**/2025**

b ) Licitação Nº: 300007**/2025**

c ) Modalidade: **Pregão**

d ) Objeto da Licitação: **ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

e ) Fornecedores e Itens Vencedores:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fornecedor** | **Lote** | **Item** | **Descrição** | **UND** | **Qtde** | **Valor Unt** | **Marca** |
| **ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL** | **1** | **13** | **CUTTER PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL 4 LITROS INOX. POSSUI SISTEMA DE SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO; SUA TAMPA É FEITA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E COM ABERTURA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO E ADIÇÃO DE TEMPEROS SEM NECESSIDADE DE REMOVER A TAMPA; SEU GABINETE, COPO E LÂMINAS SÃO DE AÇO INOX E COM UM RETENTOR NO EIXO DO MOTOR PARA EVITAR QUE LÍQUIDOS ENTREM DENTRO DO MOTOR, DANIFIQUEM E REDUZAM SUA VIDA ÚTIL; POTÊNCIA DO MOTOR (CV): , VOLTAGEM (V) 202; CAPACIDADE 4 LITROS. MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.** | **Un** | **20,00** | **1.820,00** | **JL COLOMBO** |
| **ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL** | **1** | **17** | **BUFFET TÉRMICO, LINHA INFANTIL 6 CUBAS. EM AÇO INOX BRILHANTE, CUBAS GASTRONÔMICAS (GNS) EM AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, RODÍZIOS COM TRAVA, PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX BRILHANTE E ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE. POSSUI SISTEMA MISTO, ONDE O AQUECIMENTO E CONTROLE DA TEMPERATURA SÃO REALIZADOS ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA (2.000W A 2500W), TERMOSTATO DO TIPO CAPILAR DE BULBO (20 A 120°C) E LÂMPADA PILOTO, ENQUANTO QUE O RESFRIAMENTO É OBTIDO ATRAVÉS DO GELO-X. VOLTAGEM 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.** | **Un** | **5,00** | **1.640,00** | **IBET** |
| **MICROFORT INFORMATICA LTDA** | **1** | **10** | **MICRO-ONDAS DE CAPACIDADE 34 LITROS. MODELO DE BANCADA, COR BRANCO, REVESTIMENTO COM CAMADA DE TINTA COM SISTEMA ANTIMICROBIANO, 220 VOLTS, APROXIMADAMENTE 1400 W DE POTÊNCIA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A . FUNÇÕES: DESCONGELAR, DIVERSOS AJUSTES DE POTÊNCIA, RELÓGIO, TIRA ODOR, DIVERSOS MENUS. PRATO GIRATÓRIO E TRAVA DE SEGURANÇA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES.** | **Un** | **15,00** | **651,42** | **MIDEA** |
| **MICROFORT INFORMATICA LTDA** | **1** | **18** | **BUFFET TÉRMICO MISTO 9 CUBAS. DOIS ANDARES. COMPOSTO DE DUAS PARTES: 1- BUFFET TÉRMICO COM 6 CUBAS GASTRONÔMICAS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS QUENTES. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO TUBULAR EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. TERMOSTATO REGULÁVEL COM CONTROLE DE TEMPERATURA E COM ESCALA DE 20°C A 120°C. RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL. RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS. BANDEJA COLETORA DE ÁGUA. CONSUMO DE ENERGIA: APROXIMADAMENTE 1,2 KWH/H. DIMENSÕES APROXIMADAS:1180 X 1120 X 331 MM (AXLXP). PESO APROXIMADO: 29,6 KG. VOLTAGEM: 220V E POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 2500 W. 2- BUFFET FRIO COM 3 CUBAS EM AÇO INOXIDÁVEL** | **Un** | **5,00** | **2.280,00** | **IBET** |
| **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** | **1** | **16** | **BALANÇA DIGITAL PARA PESAR ALIMENTOS 30 KG. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM BACKLIGHT. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. CARREGADOR DE BATERIA AUTOMÁTICO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CONFIGURÁVEL ENTRE 1, 5, 10, 20 E 60 MINUTOS OU DESATIVADO. FONTE ADAPTADORA MULTIVOLTAGEM. GABINETE DE PLÁSTICO ABS. FUNÇÃO DE PRÉ-EMPACOTAMENTO. FLEXIBILIDADE DE MANUSEIO. PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS E SOBRECARGAS. ACUMULADOR DIÁRIO DE PREÇO. CONFIGURAÇÃO DE DATAS. PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL E COM CENTRO REBAIXADO. TECLADO DE FÁCIL DIGITAÇÃO. SAÍDA DE DADOS RS-232C (OPCIONAL) PARA INTERLIGAÇÃO COM MICRO TERMINAIS. SAÍDA DE DADOS ECF-PDV, ECF-MR E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO. SAÍDA DE DADOS USB (CONVERSOR OP** | **Un** | **15,00** | **620,00** | **LIDER / LIDER BALANÇAS** |
| **ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 09914014925** | **1** | **9** | **FREEZER HORIZONTAL COM UMA PORTA. CAPACIDADE APROXIMADA 309 LITROS. POSSUI CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO, PODE SER UTILIZADO COMO FREEZER OU GELADEIRA. DRENO FRONTAL, 4 RODINHAS NOS PÉS E CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO ENERGÉTICO A . NA COR BRANCO E INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. TEMPERATURA DE -16 A -20 C°. TENSÃO 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 98CM X ALTURA 97,3CM X PROFUNDIDADE 81CM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES.** | **Un** | **5,00** | **2.187,90** | **HQ315CFH** |
| **F. DE SOUZA** | **1** | **6** | **CÂMARA FRIA QUATRO PORTAS. UTILIZADA PARA CONSERVAÇÃO E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS E PRODUTOS RESFRIADOS. TEMPERATURAS: 0º A +8ºC. REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX. REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO. CONTROLADOR DIGITAL. DEGELO AUTOMÁTICO. PÉS NIVELADORES. QUATRO PORTAS. CAPACIDADE APROXIMADA DE 700 LITROS. TENSÃO: 220 V E CONSUMO(KWH/MÊS) 255. PRATELEIRAS REGULÁVEIS, AQUECIMENTO NO QUADRO DAS PORTAS. REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO: DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO FRIO PARA PRESERVAÇÃO HOMOGÊNEA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES.** | **Un** | **5,00** | **5.750,00** | **KLIMA** |
| **HUBNET E-COMMERCE EIRELI** | **1** | **7** | **BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG. CAPACIDADE 200 KG. CARGA MÍNIMA 2 KG. DIVISÃO MÍNIMA 50G E MÁXIMA 100G. DIMENSÃO APROXIMADA 34 X 39 CM. DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM: LED VERMELHO. TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA. FUNÇÃO: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT). CONSUMO: 08 VA. PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TAPETE ANTIDERRAPANTE. ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATÉ 2 METROS COM FRAÇÃO DE 0,5 CM. PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA**  | **Un** | **6,00** | **720,00** | **WELMY** |
| **HUBNET E-COMMERCE EIRELI** | **1** | **8** | **BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL. POSSUI CONCHA INJETADA PARA MELHOR ACOMODAR O BEBÊ. COBERTURA EM ABS, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO 540 X 290 MM INJETADA ANTI- GERMES, PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA DE 25 OU 30 KG. GRADUAÇÃO: DE 10G EM 10G, DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA. CHAVE SELETORA DE TENSÃO AUTOMÁTICA DE 110/220V. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES.** | **Un** | **4,00** | **540,00** | **WELMY** |
| **METALURGICA VITHORY LTDA** | **1** | **5** | **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L. EQUIPAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO, APROXIMADAMENTE 3500 RPM, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA 700W, FREQUÊNCIA APROXIMADA 60 HZ. CAPACIDADE DE 8L, MATERIAL DO COPO, DO CORPO E DAS FACAS: AÇO INOX; MATERIAL DA TAMPA: PLÁSTICO RESISTENTE, ALUMÍNIO OU INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 76 X 23 X 23 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.** | **Un** | **15,00** | **605,73** | **MARCA PRÓPRIA** |
| **EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | **1** | **3** | **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L. EQUIPAMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO, APROXIMADAMENTE 3500 RPM, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA 700W, FREQUÊNCIA APROXIMADA 60 HZ. CAPACIDADE DE 2L, MATERIAL DO COPO, DO CORPO E DAS FACAS: AÇO INOX; MATERIAL DA TAMPA: PLÁSTICO RESISTENTE, ALUMÍNIO OU INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 57,5CM; LARGURA: 22CM; PROFUNDIDADE: 25CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.** | **Un** | **20,00** | **386,00** | **Marca Própria** |
| **EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** | **1** | **4** | **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS. EQUIPAMENTO DE BAIXA ROTACAO, APROXIMADAMENTE 3500 RPM, VOLTAGEM 220V, POTENCIA MÍNIMA 700W, FREQUENCIA APROXIMADA 60HZ. CAPACIDADE DE 4L, MATERIAL DO COPO, DO CORPO E DAS FACAS: AÇO INOX, MATERIAL DA TAMPA: PLASTICO RESISTENTE, ALUMINIO OU INOX. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 620MM, LARGURA 260MM, PROFUNDIDADE 250MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES** | **Un** | **15,00** | **464,00** | **Marca Própria** |
| **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** | **1** | **12** | **FORNO ELÉTRICO 44 LITROS PARA BANCADA, COM CONTROLE INDEPENDENTE DAS RESISTÊNCIAS. FUNÇÃO AUTOLIMPANTE E ASSA /GRATINA / ESQUENTA / DOURA. TEMPERATURA DE 50° A 320°C. ABERTURA LATERAL DA PORTA, PRATELEIRA REMOVÍVEL, TIMER DE ATÉ 120 MINUTOS, ALARME SONORO, BANDEJA ESMALTADA REMOVÍVEL PARA RESÍDUOS E ISOLAMENTO TÉRMICO TOTAL. LUZ PILOTO E LÂMPADA INTERNA. GRADE CROMADA. 220 VOLTS. COR BRANCO, BASE ANTIDERRAPANTE E RESISTÊNCIAS BLINDADAS. PRODUTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO E COM CERTIFICADO NO INMETRO. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.** | **Un** | **15,00** | **588,06** | **FOGGATI** |
| **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** | **1** | **14** | **BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L. TIGELA DE INOX, TRÊS TIPOS DE BATEDORES, TAMPA DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS, CAPACIDADE MÍNIMA 5 LITROS, BASE ANTIDERRAPANTE, TRAVA DE SEGURANÇA, MOVIMENTO PLANETÁRIO E VARIAÇÃO GRADATIVA DE VELOCIDADE COM FUNÇÃO PULSAR. ARMAZENAMENTO DO CABO ELÉTRICO NO CORPO DO PRODUTO. COR BRANCO, PRETO OU VERMELHO, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 750 W. PRODUTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO E COM CERTIFICADO NO INMETRO. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.** | **Un** | **15,00** | **395,30** | **AGRATTO** |
| **FRANCIELE ELETRO LTDA** | **1** | **1** | **UNIDADES DE GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L. REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERACAO FROSTFREE (DEGELO AUTOMATICO) COM CAPACIDADE MINIMA DE 410 LITROS. LARGURA MAXIMA: 750 MM; CAPACIDADE TOTAL: MINIMA DE 410 LITROS. GABINETE TIPO DUPLEX COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE. GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA (EM PO), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINEIS PLASTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEI** | **Un** | **15,00** | **2.900,00** | **CONSUL** |
| **FRANCIELE ELETRO LTDA** | **1** | **2** | **FREEZER VERTICAL NA COR BRANCA. FREEZER COM SISTEMA DE DEGELO FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 228L, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A , VOLTAGEM 220V, UMA PORTA, PÉS ESTABILIZADORES, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.** | **Un** | **15,00** | **3.900,00** | **BRASTEMP** |
| **CLICK VENDAS LTDA** | **1** | **15** | **Espremedor Comercial de Frutas Cítricas Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos co** | **Un** | **15,00** | **257,00** | **metal ferreira** |